

**ИОТ – 052 - 2020**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для истопника**

1. **Общие требования безопасности**

1.1. К самостоятельной работе по топке и обслуживанию печей допускаются лица, возраст которых соответствует установленному законодательству, прошедшие обучение, стажировку, а так же проверку знаний и инструктаж по охране труда.

1.2. Истопник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным руководителем и безопасные способы выполнения которой ему известны.

1.3. В процессе работы на истопника возможно воздействие следующих опасных факторов:

-повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

-пожарная опасность;

-подвижные части оборудования;

-острые кромки инструментов;

-повышенная температура поверхностей.

1.4. Истопник обязан строго выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Не допускается употребление истопником перед работой и в процессе работы спиртных напитков, наркотических и токсических веществ.

1.5. Истопник должен знать:

-устройство, принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемых печей и контрольно-измерительных приборов;

-правила топки отопительных печей;

-правила и технологический процесс сжигания дров;

-процессы, происходящие при сжигании дров;

-порядок розжига, поддержания необходимой температуры;

-расположение дымоходов;

-способы чистки печей;

-нормы расхода дров;

-правила пожарной безопасности, правила техники безопасности и производственной санитарии;

-правила пользования огнетушителями и другим противопожарным инвентарем.

1.6. Истопник должен знать и выполнять следующие работы:

-ведение процесса топки печей в учебно-воспитательных организациях;

-проверка исправности печей;

-загрузка печей дровами;

-регулирование температурного режима для данной печи;

-контроль за процессом сжигания дров их расходом согласно установленным нормам;

-поддержание необходимой температуры в отапливаемых помещениях;

-наблюдение за исправным состоянием печей и дымоходов;

-очистка топок печей от золы и удаление ее в отведенное место;

-мелкий ремонт обслуживаемых печей и дымоходов.

1.7. Истопник обязан соблюдать Правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.8. Истопник должен знать место нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Доступ к противопожарному инвентарю и запасным выходам должен быть свободен.

1.9. При выполнении работы истопник должен быть внимательным, не заниматься посторонними делами.

1.10. Истопник обязан соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом, не использовать для этих целей легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.); пищу принимать в специально оборудованном помещении; спецодежду и личную одежду хранить раздельно в установленных местах.

Истопник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

1.11. В случаях получения травмы, а также при обнаружении опасности, угрожающей людям, истопник обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю работ, при необходимости и в пределах своих возможностей должен принять меры для устранения опасности.

 1.12. Истопник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений; об ухудшении своего здоровья.

1. **Требования безопасности перед, началом работы**

2.1. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка должна производиться не реже 1 раза в 2 месяца в течение отопительного сезона для отопительных печей независимо от отопительного сезона.

2.2. Дымовые трубы на чердаках и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

2.3. Перед началом работы истопник должен проверить состояние топок и дверцы печи. Двери должны закрываться на защелку.

2.4. Зола из топок должна удаляться в специально отведенное место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

2.5. Перед топкой на деревянном полу должен быть уложен металлический лист размером не менее 50х70 см.

2.6. Перед выполнением работы истопник должен осмотреть инвентарь (топор, совок, ведро, пила и т.п.) и убедиться в его исправности.

2.7. Выполнять работу по валке деревьев и обрубке сучьев истопнику категорически запрещается.

2.8. Места хранения и складирования пиломатериалов (дров) должны быть спланированы.

2.9. Хранить дрова следует в штабелях.

2.10. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной площади. Применение прокладок круглого сечения при складировании дров запрещается.

2.11. Разбирать штабель дров нужно уступами, сверху вниз, обеспечивая устойчивость остающихся в штабеле материалов.

1. **Требования безопасности во время работы**

3.1. При эксплуатации печного отопления не допускается:

-эксплуатировать неисправные печи, имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности;

-применять для розжига печи легковоспламеняющие и горючие жидкости;

-использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размер топки;

-топить печи с открытыми дверцами;

-перекаливать печи;

-оставлять без присмотра топящиеся печи;

-топить печи топливом, не предназначенным для данной печи;

-использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши);

-сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

-использовать для дымовых труб печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы, за исключением случаев, оговоренных в нормативных документах;

-использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

3.2. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до начала работы помещения.

1. **Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. Истопник обязан немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям.

 4.2. При возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную службу и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

4.3. Истопник обязан оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, освободив его от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

4.4. При получении травмы на производстве истопник должен немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не ведет в дальнейшем к аварии.

**5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. По окончании выполнения работы истопник должен:

- убрать в определенное место рабочий инвентарь и другие приспособления;

- привести в порядок рабочее место;

- выполнить правила личной гигиены;

 - выключить все электроприборы, электроосвещение, закрыть помещение на замок.

 - обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации учреждения.

С инструкцией по охране труда ознакомлен:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата подпись Фамилия И.О.